BSH provides from the time being currentpredictions in GRIB2 format for the
North Sea and the Baltic.  The change in format version is induced by the
introduction of a predictionmodel with much higher spatial resolution than the
older model.


Namegiving of the files remains unchanged:  Current_XX_YYYYMMDD.grb2.  However,
the prediction intervall of 3 days has been split into 3 files, one for each
day.  In this naming-scheme XX represents the area of interest,

'no' stands for the whole of the North Sea, including the Channel to west of Start Point
'gb' stands for the German Bight,
'wb' stands for WesternBaltic, including Belts and Sound, extending east to Bornholm 
'ba' for the whole Baltic Sea.

YYYYMMDD represents date of validity of the forecast data, e.g. 20090601 is the
1st of June 2009.

The data are stored at 30 min intervall, from 0030 to 2400 UTC. The spatial
resolution is approx. 0.5 nm for the German Bight and Western Baltic, approx.
3 nm for the North Sea and Baltic regions.  The data values represent the
uppermost layer of the model, i.e. the values are averages from the surface to
5 m depth or bottom depth, whichever is shallower.

The modelruns are based, amongst other parameters, on the windforecast issued by
DWD (http://www.dwd.de). Actually used are the windfields of the DWD prognosis
at 1200 UTC (Analysis time) of the day preceeding the first day of current
prediction.





Legal notice:

The BSH does not guarantee the functioning, completeness, accuracy or
up-to-dateness of the predicted current data.  Moreover, it will not be held
liable for any technical failures or malfunctioning resulting from errors in
data files or in the configuration of formats.



please report problems to: kai.jancke{at-symbol}bsh.de
May 15th, 2009



Das BSH stellt ab sofort Strömungsvorausberechnungen für Nord- und Ostsee im
"GRIB2"-Format zur Verfügung.  Die Umstellung auf die neue Formatvariante ist
durch die Inbetriebnahme eines höher als bisher auflösenden Vorhersagemodells
nötig geworden.

Die Namensgebung ist beibehalten worden: Current_XX_YYYYMMDD.grb2; jedoch werden
die 3 Vorhersagetage in einzelne Dateien aufgeteilt.  Im Dateinamen steht XX
fuer die Region,

   'no' für die Nordsee einschließlich Englischer Kanal bis westl. Start Point, 
   'gb' für die Deutsche Bucht
   'wb' für die westliche Ostsee einschließlich Belte und Sund, östl. bis Bornholm 
   'ba' für die gesamte Ostsee.

YYYYMMDD steht für das Datum des Tages, für den die Daten gelten, z.B.  20090601
für den ersten Juni 2009.

In allen Dateien sind die Daten halbstündig abgelegt, von 0030 bis 2400 UTC.
Die geographische Auflösung ist ca.  0,5 sm für Deutsche Bucht und Westliche
Ostsee, ca.  3 sm für Nordsee bzw.  Ostsee.  Die Strömungswerte repräsentieren
die oberste Modellschicht, d.h.  sie sind Mittelwerte für das vertikale
Intervall von der Oberfläche bis 5 m Tiefe (oder bei flacherem Wasser als 5 m
bis zum Boden).

Die Vorhersagerechnung basiert unter anderem auf den vom DWD (http://www.dwd.de)
bereitgestellten Windvorhersagen.  Benutzt werden die Windfelder des DWD
Prognosemodells von 1200 UTC (Analysezeitpunkt) des Tages vor dem ersten
Vorhersagetag.



Zu den Strömungsvorausberechnungen geben wir folgenden rechtlichen Hinweis:

Das BSH übernimmt keine Gewährleistung für die Funktionsfähigkeit,
Vollständigkeit, Genauigkeit und Aktualität der Vorhersagedaten.  Zudem wird
keine Haftung übernommen für durch fehlerhaft angelegte Dateien oder fehlerhaft
strukturierte Formate bedingte Unterbrechungen oder anderweitige technische
Störungen.


Bei Problemen wenden Sie sich bitte an: kai.jancke(at-Zeichen)bsh.de
15.Mai 2009


Der Weg zu Strömungsdaten: www.BSH.de [1]
Strömungen
Strömungsvorhersagen für Segler als GRIB-DATEN
ftp://ftp.bsh.de/Stroemungsvorhersagen
grib1
hires_exp
alles .grib - Dateien mit Anzeige in OpenCPN 
________________________________________________________________________________
 Strömungsvorhersagen für Segler als GRIB-Dateien
	Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) stellt Vorhersagen der Oberflächenströmungen als Datenpakete zur Verfügung, die in Navigations- und Regattaprogrammen verwendet werden können.

Da es eine steigende Nachfrage von Wassersportlern nach Strömungsvorhersagen gibt, möchte das BSH testen, ob seine Daten für Regattateilnehmer und ggf. auch für alle anderen Wassersportler geeignet sind. Es bietet deshalb täglich im Bereich der Nordsee und Ostsee vier regionale Datenpakete an, die dreitägige Vorhersagen im GRIB-Format enthalten:

    Nordsee:
    Nordsee ca. 48,5° N 4°W bis 60°N 10°E, Gitterabstand 6 sm , zeitliche Auflösung 1h
    Deutsche Bucht ca. 53,3°N 7,5°E bis ca. 54,5° N 9,3°E , Gitterabstand 1sm, zeitliche Auflösung 30 min
    Ostsee:
    Ostsee ca. 52° N, 10° E bis 68,8° N, 30° E, Gitterabstand: 6 Seemeilen, zeitliche Auflösung 1 Stunde.
    westliche Ostsee ca. 53,2° N, 9,5° E bis ca. 56,4° N, 14,8° E , Gitterabstand : 1 Seemeile, zeitliche Auflösung 1 Stunde.

Sie können die Daten (GRIB-Format) mit jedem marktüblichen Webbrowser bzw. FTP-Clientprogramm beim BSH unter folgender Adresse abrufen:
ftp://ftp.bsh.de/Stroemungsvorhersagen/

Im angegebenen Verzeichnis finden Sie dreitägige Strömungsvorhersagen des aktuellen Tages, im Unterverzeichnis archiv die der beiden Vortage. Die Dateien sind komprimiert. Die benutzten Kompressionsprogramme sind bzip2 und zip. Die bz2-Dateien können von einigen Navigationsprogrammen direkt verarbeitet werden. Die entkomprimierten Dateien haben die Bezeichnung 'Current_kk_2006mmdd.grb, wobei kk eine Gebietskennung (no: Nordsee, gb: Deutsche Bucht, ba: Ostsee, wb: westliche Ostsee), mm den Monat und dd den Tag bezeichnen, an dem die Vorhersagen berechnet wurden. Die Aktualisierung ist jeweils ab ca. 5 Uhr morgens verfügbar.

Das BSH erzeugt die Daten mit Hilfe eines numerischen Vorhersagemodells, das für die aktuellen Wasserstands- und Sturmflutvorhersagen des BSH sowie für Drift- und Ausbreitungsprognosen z.B. bei Ölverschmutzungen, entwickelt wurde. Das Modell berechnet täglich dreitägige Vorhersagen für gezeiten-, sowie wind- und dichtebedingte Strömungen. Die berechneten Oberflächenströmungen stellen Mittelwerte der Strömungen über die ersten 8 Meter der Wassersäule dar.

Zu den Strömungsvorausberechnungen geben wir folgenden rechtlichen Hinweis:
Das BSH übernimmt keine Gewährleistung für die Funktionsfähigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit und Aktualität der Vorhersagedaten. Zudem wird keine Haftung übernommen für durch fehlerhaft angelegte Dateien oder fehlerhaft strukturierte Formate bedingte Unterbrechungen oder anderweitige technische Störungen.

Das BSH wünscht allen Regatta-Teilnehmern viel Erfolg und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel! 
____________________________________________________________________________________________
Bitte beachten:

Die Namenskonvention der Dateien in diesem Verzeichnis ist geändert worden:

Die Dateinamen lauten jetzt :         Current_R_YYYYMMDDhh_d.grb.

 Hierbei steht R fuer die Region, 

'wb'   westliche Ostsee bis Bornholm, incl. Belte und Sund
'blt'  Belte, 
'kbu'  Kieler Bucht
'mbu'  Mecklenburger Bucht
'rgn'  Rügen
'db'   Deutsche Bucht,        östlich 6°W,    südlich 58°N 
'idb'  Innere Deutsche Bucht, östlich 7°45'W, südlich 54°15'N  
'nfi'  NordFriesische Inseln
'ofi'  OstFriesische Inseln

(natuerlich ohne Tuetelchen). 

YYYYMMDDhh steht fuer das Datum (inklusive Stunde ) des Ausgabezeitpunkts
der Vorhersage, z.B. 2014060100_d fuer den ersten Juni 2014, Null Uhr (UTC).
Der Tag der Gültigkeit der Vorhersage d ist 0,1,oder 2 und bezeichnet den 
Ausgabetag '0',den der Ausgabe folgenden Tag '1' bzw den auf diesen 
folgenden Tag '2'.
Im obigen Beispiel 2014060100_2 gelten die Daten für den 3.Juni 2014.

Zu den Strömungsvorausberechnungen geben wir folgenden rechtlichen Hinweis:
Das BSH übernimmt keine Gewährleistung für die Funktionsfähigkeit, Vollständigkeit,
Genauigkeit und Aktualität der Vorhersagedaten. Zudem wird keine Haftung übernommen
für durch fehlerhaft angelegte Dateien oder fehlerhaft strukturierte Formate bedingte
Unterbrechungen oder anderweitige technische Störungen. 
-_________________________________________________
In this naming-scheme XX represents the area of interest,

NorthSea:
   'no'  North Sea including The Channel to the West of Start Point       ca. 2MB in grib2-format
   'db'  German Bight                     ca.   6°-9.5°E 53°-58°N         ca. 3MB in grib2-format
   'idb' Inner German Bight               ca.  7.75°-9°E 53°-54.25°N      ca. 1MB in grib2-format
   'nfi' Area of North Frisian Islands    ca.  7.75°-9°E 54.25°-55.25°N   ca. 1MB in grib2-format
   'ofi' Area of East Frisian Islands     ca.  6°-7.75°E 53°-54.25°N      ca. 1MB in grib2-format


Baltic Sea:    
   'ba'  Baltic Sea including Kattegat and parts of Skagerrak                  ca.   2MB in grib2-format 
   'wb'  Western Baltic including Belts and Sound extending east to Bornholm   ca.   5MB in grib2-format 
   'kbu' Kiel Bight                     ca. 9.8°-11.3°E   53.9°-54.75°N        ca. 0.4MB in grib2-format 
   'mbu' Lübeck Bight                   ca. 10.75°-12.5°E 53.9°-54.75°N        ca. 0.3MB in grib2-format 
   'rgn' Area around the isle of Rügen  ca. 12.5°-14.5°E  53°-55°N             ca. 0.8MB in grib2-format 
   'snd' the Sound                      ca. 12.2°-13.1°E  56.1°-56.3°N         ca. 0.1MB in grib2-format 
   'blt' the Belts                      ca. 9.5°-11.3°E   54.7°-56°N           ca.   1MB in grib2-format 

All areas are given in approx. 0.5 nm resolution  except areas 'no' and 'ba' with approx 3nm horizontal resolution
and  river Elbe showing approx. 90m resolution.

River Elbe: 
   'AusAlt' Outer Elbe to Altenbruch  compressed (bz2) ca. 4MB as grib1, ca. 6MB in grib2-format  
   'CuxBru' Cuxhaven to Brunsbüttel   compressed (bz2) ca. 2MB as grib1, ca. 3MB in grib2-format 
   'BruPag' Brunsbüttel to Pagensand  compressed (bz2) ca. 1MB as grib1, ca. 2MB in grib2-format 
   'PagHam' Pagensand to Hambug       compressed (bz2) ca. 1MB as grib1, ca. 1MB in grib2-format
 
grib2 formatted files are available as bzip2 compressed as well, the size is of same order as uncompressed.

The data are stored at 15 min intervall, from 0015 to 2400 UTC. The data values represent the
uppermost layer of the model, i.e. the values are averages from the surface to
5 m depth or bottom depth, whichever is shallower.

The modelruns are based, amongst other parameters, on the windforecast issued by
DWD (http://www.dwd.de). Actually used are the windfields of the DWD prognosis
at 1200 UTC (Analysis time) of the day preceeding the first day of current
prediction.
